Приложение к АООП

Утверждено

Приказом директора

ГКОУКО «Калужская

школа-интернат № 5

имени Ф.А. Рау»

от 31.08.2023 г. № 05/01-10

Копия рабочей программы учебного предмета

**«Профильный труд»**

**(«Швейное дело»)**

9 класс

для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с лёгкой умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)

Вариант 1

**СОДЕРЖАНИЕ**

[I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА..................................................................3](#_page_26_0)

[II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ.....................................................................11](#_page_35_0)

[II. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ.........................13](#_page_38_0)

2

**I.** **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд» («Швейное дело») составлена на основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ФАООП УО вариант 1), утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 [(https://clck.ru/33NMkR)](https://clck.ru/33NMkR).

ФАООП УО вариант 1 адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей.

Учебный предмет **«**Профильный труд» относится к предметной области «Технология» и является обязательной частью учебного плана. Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд» в 9 классе в соответствии с учебным планом рассчитана на 34 учебные недели и составляет 204 часов в год (6 часов в неделю).

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и задачи учебного предмета «Профильный труд».

Цель обучения – всестороннее развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям) среднего возраста в процессе формирования их трудовой культуры.

Задачи обучения:

− развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, уважения к людям труда, общественной активности);

− обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; подготовка обучающихся к выполнению необходимыхидоступныхвидов труда дома, в семье ипоместужительства;

3

− расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека;

− расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в мире вещей;

− расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования;

− ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве;

− ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых интересов к определенным видам труда, побуждение к сознательномувыборупрофессиииполучение первоначальнойпрофильной трудовой подготовки;

− формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым профессиям, с которыми связаны профили трудового обучения в образовательной организации;

− ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и испытание своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в условиях школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими возможностями и состоянием здоровья обучающихся;

− формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в общественно полезном, производительном труде;

− формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании трудовой деятельности;

4

− совершенствование практических умений и навыков использования различных материалов в предметно-преобразующей деятельности;

− коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи);

− коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение);

− коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирования практических умений;

− развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью);

− формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации;

− формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, инициативности.

Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд» («Швейное дело») в 9 классе определяет следующие задачи:

− отработка умений выполнять ручные стежки;

− отработка навыков различения хлопчатобумажных, льняных, шерстяных, шелковых, синтетических тканей;

− отработка навыков проведения влажно-тепловой обработки хлопчатобумажных, льняных, шерстяных, шелковых, синтетических тканей;

− отработка навыков работы на электрической швейной машине; − закрепление умений производить наладку швейной машины;

− отработка технологических навыков выполнения машинных швов;

− отработка умений обработки срезов ткани косыми, долевыми, поперечными, подкройными обтачками;

5

− закрепление знаний и умений технологической последовательности обработки косынки, фартука, ночной сорочки, прямой и расклешенной юбок, пижамных брюк, блузки, халата, платья.

**Планируемые результаты освоения содержания рабочей программы по учебному предмету «профильный труд» («швейное дело») в 9 классе**

**Личностные результаты:**

− осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;

− формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;

− способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

− владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, в том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, использование доступных информационных технологий для коммуникации;

− формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной частей;

− воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;

− развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;

− сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

6

**Уровни достижения предметных результатов**

**по учебному предмету «Профильный труд» («Швейное дело») на конец 9 класса**

Минимальный уровень Обучающиеся должны:

− знать названия некоторых материалов, изделий, которые из них изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе;

− иметь представления об основных свойствах используемых материалов;

− знать правила хранения материалов, санитарно-гигиенических требований при работе с производственными материалами;

− уметь отобрать (с помощью педагогического работника) материалы и инструменты, необходимых для работы;

− иметь представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей (на примере изучения швейной машины);

− знать правила безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы;

− овладеть базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных производственных технологических процессов (шитье);

− уметь читать (с помощью педагогического работника) технологической карты, используемой в процессе изготовления изделия;

− иметь представления о разных видах профильного труда; − понимать значение и ценность труда;

− понимать красоту труда и его результатов;

− уметьзаботливо и бережно относиться к общественномудостоянию и родной природе;

− понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю дисциплину;

7

− выражать отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности ("нравится" и (или) "не нравится");

− уметь организовать (под руководством педагогического работника) совместную работу в группе;

− осознавать необходимость соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и аккуратности;

− уметь выслушивать предложения и мнения других обучающихся, адекватно реагировать на них;

− комментировать и давать оценку в доброжелательной форме достижениям других обучающихся, высказывать свои предложения и пожелания;

− проявлять заинтересованное отношение к деятельности других обучающихся и результатам их работы;

− выполнять общественные поручения по уборке мастерской после уроков трудового обучения.

Достаточный уровень:

− уметь определять (с помощью учителя) возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-практической деятельности;

− уметь экономно расходовать материалы;

− уметь планировать (с помощью учителя) предстоящую практическую работу;

− знать оптимальные и доступные технологические приемы ручной и машинной обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей;

8

− уметь осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода практической работы;

− понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области трудовой деятельности.

**Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью планируемых результатов освоения образовательной программы по учебному предмету «Профильный труд» («Швейное дело») в 9 классе**

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных единицах:

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики; − 1 балл - минимальная динамика;

− 2 балла - удовлетворительная динамика; − 3 балла - значительная динамика.

**Критерии оценки предметных результатов**

*Устный ответ. Оценка «5»* ставится, если обучающийся:

− полностью излагает изученный материал в объеме программы по швейному делу;

− умеет использовать таблицы, схемы;

− понимает и объясняет терминологию предмета; − самостоятельно выстраивает ответ

*Оценка «4»* ставится, если обучающийся:

− воспроизводит учебный материал, но допускает 1-2 неточности в фактическом вопросе:

− не может самостоятельно привести пример; − отвечает на наводящие вопрос.

9

*Оценка «3»* ставится, если обучающийся:

− обнаруживает знания и понимание учебного материала по данному вопросу, но эти знания излагает не полностью;

− демонстрирует несвязную монологическая речь;

− воспроизводит изученный материал по наводящим вопросам учителя.

*Оценка «2»* не ставится.

*Практическая работа Оценка «5»* ставится*,* если обучающийся:

− умеет ориентироваться в технологической карте,

− последовательно и аккуратно выполняет операции на швейной машине;

− умеет рассказать о последовательности выполнения данного практического задания;

− умеет сравнивать свою работу с образцом-эталоном; − соблюдает правила техники безопасности

*Оценка «4»* ставится*,* если обучающийся:

− последовательно выполняет практическую работу, соблюдает правила техники безопасности, но допускает 1-2 неточности:

− неаккуратно выполняет машинную строчка;

− незначительно нарушает пооперационную последовательность. *Оценка «3»* ставится*,* если обучающийся:

− последовательно выполняет практическую работу, но допускает 3-4 ошибки при выполнении, неточности при обработке:

− грубо нарушает пооперационную последовательность; − нарушает правила техника безопасности;

− не умеет пользоваться технологической картой. *Оценка «2»* не ставится.

10

**II.** **СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ**

Обучение профильному труду в 9 классе носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками.

Согласно программе у обучающихся постепенно будут формироваться прочные навыки и умения, необходимые для изготовления последующих более сложных и интересных изделий. Обучающиеся изучают темы по специальным предметам: технология изготовления одежды, конструирование одежды, материаловедение, оборудование. При изучении теоретических вопросов технологии изготовления одежды обучающиеся получают знания по выполнению ручных работ, машинных, утюжильных работ, по обработке срезов швейных изделий.

Темы по конструированию одежды содержат основные правила снятия мерок для изделий, которые будут изготавливать в этом учебном году, а также строить чертежи, оформлять их согласно требованиям, пользоваться масштабной линейкой и уметь читать чертежи. Теоретические вопросы по материаловедению необходимы для того, чтобы обучающиеся научились распознавать ткани по волокнистому составу, определять лицевую и изнаночную стороны ткани, правильно подбирать ткани разного ассортимента и другие материалы для изготовления всех видов швейных изделий.

Теоретические темы включают новый познавательный материал, и повторение уже изученных сведений.

В 9 классе обучающиеся познакомятся с некоторыми видами синтетических волокон и тканей, научатся изготавливать и переводить готовые выкройки и чертежи, познакомятся с основными правами и

11

обязанностями рабочих и служащих, охраной труда и безопасностью труда на предприятиях.

Содержание разделов № Название темы

1. Построение чертежа основы цельнокроеного платья

2. Обработка платья после раскроя

3. Особенности обработки изделий из синтетических тканей

4. Изготовление выкройки и раскрой платья отрезного по линии талии и бедер

5. Соединение лифа с юбкой

6. Волокна и ткани.

7. Знакомство с готовыми выкройками. Изделие: деловой костюм: пиджак и юбка

8. Раскрой и обработка деталей юбки

Количеств о часов

16

40

6

20

46

6

44

26

Контрольны е работы, тесты 1

1

1

2

1

**Итого:** **204** **6**

12

**II.** **ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ**

№ Тема урока Кол-во Программное Дифференциация видов деятельности

часов содержание Минимальный уровень Достаточный уровень

**Построение чертежа основы цельнокроеного платья-16 часов**

1 Вводное занятие. 1 Ориентировка в учебнике: Знакомятся с учебником, его Знакомятся с учебником, его Инструктаж по знакомство с учебником, его разделами, условными разделами, условными технике разделами, условными обозначениями. Читают обозначениями. Читают безопасности обозначениями. вступительную статью. вступительную статью.

Чтение вступительной статьи Отвечают на вопросы учителя. Отвечают на вопросы учителя. учебника. Называют профессии Называют профессии Профессии швейного швейного производства с швейного производства. производства. опорой на учебник. Повторяют инструктаж по Первичный инструктаж по Повторяют за учителем технике безопасности

технике безопасности инструктаж по технике

безопасности

2 Вводное занятие. 1 Знакомство с инструментами Называют и показывают Называют и показывают Инструктаж по и приспособлениями для рабочие инструменты и рабочие инструменты и технике швейных работ. приспособления с опорой на приспособления. Учатся безопасности Организация рабочего места учебник. Учатся правильно правильно организовывать

швеи. Правила безопасной организовывать рабочее место. рабочее место. Повторяют работы швейными Повторяют за учителем правила правила безопасной работы инструментами безопасной работы швейными швейными инструментами

инструментами

3 Знакомство с 1 Платья: фасоны, детали кроя, Знакомятся с платьями: виды, Знакомятся с платьями: виды, фасонами их названия. детали кроя, их названия. детали кроя, их названия. цельнокроеного Работа с журналами. Работают с журналами. Работают с журналами. платья Просмотр мультимедийной Просматривают Просматривают

презентации. мультимедийную презентацию. мультимедийную Определение цельнокроеных Определяют цельнокроеные презентацию.

платьев в журналах мод платья в журналах мод с Определяют цельнокроеные

помощью учителя платья в журналах мод

4 Знакомство с 1 Оформление эскизов Оформляют эскизы Оформляют эскизы фасонами цельнокроеного платья в цельнокроеного платья в цельнокроеного платья в цельнокроеного тетради тетради тетради

платья

5 Снятие мерок для 1 Повторение видов мерок. Повторяют виды мерок. Повторяют виды мерок. построения Знакомство с технологией Знакомятся с технологией Знакомятся с технологией чертежа основы снятия мерок. снятия мерок. снятия мерок.

платья Повторение Повторяют ориентировочные Повторяют ориентировочные ориентировочных точек, точки, условные линии на точки, условные линии на условных линий на манекене, фигуре человека. манекене, фигуре человека. манекене, фигуре человека. Определяют размер изделия Определяют размер изделия Повторение правил

определения размера изделия

6 Снятие мерок для 1 Снятие мерок для Снимают мерки для построения Снимают мерки для построения построения чертежа основы чертежа основы платья с построения чертежа основы чертежа основы платья. помощью учителя. платья.

платья Запись мерок в тетради Записывают мерки в тетради Записывают мерки в тетради

7 Построение 1 Повторение названий линий, Называют линии, отрезки, углы Называют линии, отрезки, чертежа основы отрезки, углы на чертеже. на чертеже. углы на чертеже. цельнокроеного Построение чертежа основы Строят чертеж основы платья в Строят чертеж основы платья

платья платья в М 1:4. М 1:4. в М 1:4.

8 Построение 1 Знакомство с линиями, Знакомятся с линиями, Знакомятся с линиями, чертежа основы отрезками, углами на отрезками, углами на чертеже. отрезками, углами на чертеже. цельнокроеного чертеже.

платья

9 Построение 1 Построение сетки чертежа в Строят сетку чертежа блузки и Строят сетку чертежа блузки в чертежа основы М 1:4. Построение рукава, в М 1:4 с помощью учителя. М 1:4.

цельнокроеного линий бока и низа Строят рукав, линии бока и Строят сетку чертежа. платья низа Строят рукав, линии бока и

низа

10 Построение 1 Построение чертежа в М 1:4. Строят чертеж блузки в М 1:4. Строят чертеж блузки в М 1:4. чертежа основы Построение рукава, линий Строят рукав, линии бока и в М 1:4.

цельнокроеного бока и низа низа Строят рукав, линии бока и

платья низа

11 Построение 1 Построение чертежа в М 1:4. Строят чертеж блузки в М 1:4. Строят чертеж блузки в М 1:4. чертежа основы Расчет раствора и Рассчитывают раствор и строят Рассчитывают раствор и цельнокроеного построение вытачек по вытачки по линии талии строят вытачки по линии

платья линии талии талии

12 Построение 1 Запись инструкционной Записывают инструкционную Записывают инструкционную чертежа основы карты карту карту

цельнокроеного

платья

13 Построение 1 Контурные линии и срезы Повторяют названия и Называют контурные линии и выкройки срезов выкройки платья контурные линии и срезов срезы выкройки платья. цельнокроеного Построение выкройки выкройки платья Строят выкройку основы платья основы платья Строят выкройку основы платья платья

помощью учителя

14 Построение 1 Построение выкройки Строят выкройку основы платья Строят выкройку основы выкройки основы платья в натуральную величину с платья в натуральную цельнокроеного помощью учителя величину

платья

15 Построение 1 Построение выкройки Строят выкройку блузки в Строят выкройку основы выкройки основы платья. Вырезание натуральную величину с платья в натуральную цельнокроеного выкройки помощью учителя. величину.

платья Вырезают выкройку Вырезают выкройку

16 Подготовка ткани к 1 Повторение правил Повторяют правила подготовки Повторяют правила

раскрою подготовки ткани к раскрою. ткани к раскрою. подготовки ткани к раскрою. Декатирование ткани. Декатируют ткань. Декатируют ткань. Определение направление Определяют направление нитей Определяют направление

нитей в ткани в ткани нитей в ткан

17 Подготовка ткани к 1 Подготовка ткани к раскрою Готовят ткань к раскрою с Готовят ткань к раскрою

раскрою помощью учителя

18 Раскрой 1 Повторение размеров Повторяют размеры припусков Повторяют размеры цельнокроеного припусков на швы. на швы. припусков на швы.

платья Техника безопасности при Техника безопасности при Техника безопасности при

раскрое раскрое раскрое

19 Раскрой 1 Раскрой цельнокроеного Кроят цельнокроеное платье с Кроят цельнокроеное платье цельнокроеного платья помощью учителя

платья

20 Подготовка кроя 1 Продолжить формирование о Продолжают формирование о Продолжают формирование о цельнокроеного правилах обозначения правилах обозначения правилах обозначения

платья к обработке середины переда, спинки на середины переда, спинки на середины переда, спинки на основной детали. основной детали. основной детали. Подготовка кроя сарафана к Готовят крой сарафана к Готовят крой сарафана к

обработке обработке с помощью учителя обработке

21 Подготовка кроя 1 Прокладывание Прокладывают копировальные Прокладывают копировальные цельнокроеного копировальных строчек, строчки, контурные линии строчки, контурные линии

платья к обработке контурных линий

22 Подготовка кроя 1 Прокладывание Прокладывают копировальные Прокладывают копировальные цельнокроеного копировальных строчек, строчки, контурные линии. строчки, контурные линии. платья к обработке. контурных линий. Выполняют тест Выполняют тест

Тест Выполнение теста

**Обработка платья после раскроя-40 часов**

23 Сведения о тканях с 1 Знакомство с тканями с Знакомятся с тканями с Знакомятся с тканями с примесьюлавсанаи примесью лавсана и капрона: примесью лавсана и капрона: примесью лавсана и капрона: капроновых сырье, изготовление пряжи, сырье, изготовление пряжи, сырье, изготовление пряжи, волокон виды переплетения, виды переплетения, физические виды переплетения,

физические свойства ткани. свойства ткани. физические свойства ткани. Просмотр мультимедийной Просматривают Просматривают

презентации мультимедийную презентацию мультимедийную презентацию

24 Сведения о тканях с 1 Оформление листа в тетради Оформляют лист в тетради Оформляют лист в тетради примесьюлавсанаи «Синтетические ткани» «Синтетические ткани» с «Синтетические ткани» капроновых помощью учителя

волокон

25 Составление плана 1 Анализ объекта труда. Анализируют объект труда. Анализируют объект труда. пошива Составление плана пошива Составляют план пошива Составляют план пошива цельнокроеного цельнокроеного платья в цельнокроеного платья в цельнокроеного платья в платья коллективной беседе. коллективной беседе с коллективной беседе.

Запись плана пошива помощью учителя. Записывают план пошива цельнокроеного платья в Записывают план пошива цельнокроеного платья в тетрадь цельнокроеного платья в тетрадь

тетрадь

26 Подготовка 1 Повторение порядка Повторяют порядок подготовки Повторяют порядок цельнокроеного подготовки изделия к изделия к примерке. подготовки изделия к платья к примерке примерке. примерке.

Сметывание вытачек, Сметывают вытачки, боковые

боковых и плечевых срезов. и плечевые срезы

27 Подготовка 1 Подготовки изделия к Готовят изделие к примерке с Готовят изделие к примерке. цельнокроеного примерке. помощью учителя. Сметывают вытачки

платья к примерке Сметывание вытачек Сметывают вытачки

28 Подготовка 1 Подготовки изделия к Готовят изделие к примерке с Готовят изделие к примерке. цельнокроеного примерке. помощью учителя. Сметывают боковые и платья к примерке Сметывание боковых и Сметывают боковые и плечевые плечевые срезы

плечевых срезов. срезы.

29 Проведение первой 1 Повторение требований к Повторяют требования к Повторяют требования к примерки проведению примерки. проведению примерки. проведению примерки. цельнокроеного Технологические требования Соблюдают технологические Соблюдают технологические платья к качеству первой примерки требования к качеству первой требования к качеству первой

примерки примерки

30 Проведение первой 1 Проведение первой примерки Проводят первую примерку Проводят первую примерку примерки цельнокроеного платья цельнокроеного платья с цельнокроеного платья цельнокроеного помощью учителя

платья

31 Проведение первой 1 Проведение первой примерки Проводят первую примерку Проводят первую примерку примерки цельнокроеного платья цельнокроеного платья с цельнокроеного платья

помощью учителя

цельнокроеного

платья

32 Исправление 1 недочетов цельнокроеного

платья, выявленных после примерки

Знакомство с видами недочетов после примерки цельнокроеного платья. Технологические требования к качеству исправления недочетов цельнокроеного платья, выявленных после примерки

Знакомятся с видами недочетов после примерки цельнокроеного платья.

Соблюдают технологические требования к качеству исправления недочетов цельнокроеного платья, выявленных после примерки

Знакомятся с видами недочетов после примерки цельнокроеного платья. Соблюдают технологические требования к качеству исправления недочетов цельнокроеного платья, выявленных после примерки

33 Исправление 1 Исправление недочетов Исправляют недочеты Исправляют недочеты недочетов цельнокроеного платья, цельнокроеного платья, цельнокроеного платья, цельнокроеного выявленных после первой выявленные после первой выявленные после первой платья, примерки примерки с помощью учителя примерки

выявленных после

примерки

34 Исправление 1 Исправление недочетов Исправляют недочеты Исправляют недочеты недочетов цельнокроеного платья, цельнокроеного платья, цельнокроеного платья, цельнокроеного выявленных после первой выявленные после первой выявленные после первой платья, примерки примерки с помощью учителя примерки

выявленных после

примерки

35 Исправление 1 Исправление недочетов Исправляют недочеты Исправляют недочеты недочетов цельнокроеного платья, цельнокроеного платья, цельнокроеного платья, цельнокроеного выявленных после первой выявленные после первой выявленные после первой платья, примерки примерки с помощью учителя примерки

выявленных после

примерки

36 Обработка изделия 1 Повторение видов стачных Повторяют виды стачных швов. Повторяют виды стачных

после примерки швов. Подбирают швы в зависимости швов.

Подбор швов в зависимости от вида ткани и назначения Подбирают швы в зависимости от вида ткани и назначения изделия. от вида ткани и назначения изделия. Стачивают вытачки, плечевые и изделия.

Стачивание вытачек, боковые швы. Стачивают вытачки, плечевые плечевых и боковых швов. и боковые швы.

Работа с предметно- Работают с предметно-технологической картой. технологической картой. Повторение способов Повторяют способы обработки обработки складок, вытачек, складок, вытачек, боковых

боковых срезов срезов прямой юбки

37 Обработка изделия 1 Обработка изделия после Обрабатывают изделие после Обрабатывают изделие после после примерки первой примерки первой примерки с помощью первой примерки

учителя

38 Обработка 1 Повторение видов Повторяют виды обметочных Повторяют виды обметочных внутренних швов обметочных швов. швов. швов.

цельнокроеного Подбор швов в зависимости Подбирают швы в зависимости Подбирают швы в зависимости платья от вида ткани и назначения от вида ткани и назначения от вида ткани и назначения

изделия. изделия. изделия.

Работа с предметно- Работают с предметно- Работают с предметно-

технологической картой технологической картой технологической картой

39 Обработка 1 Обработка внутренних швов Обрабатывают внутренние швы Обрабатывают внутренние внутренних швов цельнокроеного платья на цельнокроеного платья на швы цельнокроеного платья на цельнокроеного оверлоке оверлоке с помощью учителя оверлоке

платья

40 Обработка 1 Обработка внутренних швов Обрабатывают внутренние швы Обрабатывают внутренние внутренних швов цельнокроеного платья на цельнокроеного платья на швы цельнокроеного платья на цельнокроеного оверлоке оверлоке с помощью учителя оверлоке

платья

41 Способы обработки 1 Повторениеворотники:виды, Повторяют воротники: виды, Повторяют воротник: виды, воротников в способы обработки способы обработки способы обработки зависимости от их

фасонов и формы

42 Способы обработки 1 Оформление в тетради видов Оформляют в тетради виды Оформляют в тетради виды воротников в воротников и способов их воротников и способы их воротников и способы их зависимости от их обработки обработки с помощью учителя обработки

фасонов и формы

43 Обработка 1 Знакомство с видами Знакомятся с видами обработки Знакомятся с видами воротника обработки воротника воротника цельнокроеного обработки воротника цельнокроеного цельнокроеного платья. платья. цельнокроеного платья.

платья Работа с предметно- Работают с предметно- Работают с предметно-технологической картой. технологической картой. технологической картой. Технологические требования Соблюдают технологические Соблюдают технологические к выполнению операции. требования к выполнению требования к выполнению Обработка воротника операции. операции.

цельнокроеного платья Обрабатывают воротник Обрабатывают воротник цельнокроеного платья с цельнокроеного платья

помощью учителя

44 Обработка 1 Обработка воротника Обрабатывают воротник Обрабатывают воротник воротника цельнокроеного платья. цельнокроеного платья с цельнокроеного платья. цельнокроеного Складывание, сметывание помощью учителя. Складывают, сметывают платья воротника Складывают, сметывают воротник

воротник

45 Обработка 1 Обработка воротника Обрабатывают воротник Обрабатывают воротник воротника цельнокроеного платья. цельнокроеного платья с цельнокроеного платья. цельнокроеного Стачивание воротника помощью учителя. Стачивают воротник

платья Стачивают воротник

46 Обработка 1 Обработка воротника Обрабатывают воротник блузки Обрабатывают воротник воротника цельнокроеного платья. с помощью учителя. блузки. Вывертывание цельнокроеного Вывертывание воротника, Вывертывают воротник, воротника, выметывание шва

платья выметывание шва выметывают шов

47 Втачивание 1 Повторение видов Повторяют виды втачивания Повторяют виды втачивания воротника втачивания воротника. воротника. воротника.

цельнокроеного

платья

Знакомство с порядком Знакомятся с порядком Знакомятся с порядком втачивания воротника втачивания воротника втачивания воротника одновременно с обтачкой. одновременно с обтачкой. одновременно с обтачкой. Работа с предметно- Работают с предметно- Работают с предметно-технологической картой. технологической картой. технологической картой. Технологические требования Соблюдают технологические Соблюдают технологические к качеству соединения требования к качеству требования к качеству воротника с горловиной соединения воротника с соединения воротника с

горловиной горловиной

48 Втачивание 1 Вмётывание и втачивание Вмётывают и втачивают Вмётывают и втачивают воротника воротника в горловину воротник в горловину с воротник в горловину цельнокроеного помощью учителя

платья

49 Втачивание 1 Втачивание воротника в Втачивают воротник в Втачивают воротник в воротника горловину горловину горловину

цельнокроеного

платья

50 Соединение 1 Обработка низа рукавов Повторяют последовательность Повторяют

рукавов с цельнокроеного платья. соединения рукавов с последовательность

проймами Технологические требования проймами. соединения рукавов с цельнокроеного к качеству обработки оката Правила вметывания рукавов. проймами.

платья рукавов Работают с предметно- Правила вметывания рукавов. технологической картой Работают с предметно-

технологической картой. Соблюдают технологические требования к качеству обработки оката рукавов. Демонстрируют технологические приемы

соединения рукавов с проймой

51 Соединение 1 Обработка оката рукава Обрабатывают окат рукава Обрабатывают окат рукава рукавов с перед вмётыванием его в перед вмётыванием его в перед вмётыванием его в проймами пройму пройму с помощью учителя пройму

цельнокроеного

платья

52 Соединение 1 Знакомство с правилами Знакомятся с правилами Знакомятся с правилами рукавов с вметывания рукава. вметывания рукава. вметывания рукава.

проймами Совмещение высшей точки Совмещают высшую точку Совмещают высшую точку цельнокроеного оката рукава и проймы. оката рукава и проймы. оката рукава и проймы.

платья Работа с предметно- Работают с предметно- Работают с предметно-технологической картой. технологической картой. технологической картой. Технологические требования Соблюдают технологические Соблюдают технологические к качеству вмётывания требования к качеству требования к качеству

рукавов в пройму вмётывания рукавов в пройму вмётывания рукавов в пройму

53 Соединение 1 Вмётывание рукавов, Вмётывают рукава, Вмётывают рукава, рукавов с распределение посадки распределяют посадку с распределяют посадку проймами помощью учителя

цельнокроеного

платья

54 Проведение второй 1 Повторение правил Повторяют правила проведения Повторяют правила примерки проведения второйпримерки. второй примерки. проведения второй примерки. цельнокроеного Технологические требования Соблюдают технологические Соблюдают технологические платья. к выполнению операции. требования к выполнению требования к выполнению Исправление Проведение проведения операции операции

дефектов второй примерки

цельнокроеного платья

55 Проведение второй 1 Исправление дефектов Проводят вторую примерку Проводят вторую примерку примерки цельнокроеного платья цельнокроеного платья с цельнокроеного платья. цельнокроеного помощью учителя Исправляют дефекты платья. цельнокроеного платья Исправление

дефектов

56 Втачивание 1 Повторение Повторяют последовательность Повторяют

рукавов в пройму последовательности соединения рукавов с последовательность цельнокроеного соединения рукавов с проймами. соединения рукавов с платья проймами. Повторяют правила втачивания проймами.

Повторение правил рукавов Повторяют правила втачивания рукавов. втачивания рукавов.

Работа с предметно- Работают с предметно-технологической картой. технологической картой. Технологические требования Соблюдают технологические к качеству втачивания требования к качеству рукавов в пройму. втачивания рукавов в пройму. Демонстрация Демонстрируют технологических приемов технологические приемы соединения рукавов с соединения рукавов с

проймами проймами

57 Втачивание 1 Втачивание рукавов в пройму Втачивают рукава в пройму Втачивают рукава в пройму рукавов в пройму цельнокроеного платья цельнокроеного платья с цельнокроеного платья цельнокроеного помощью учителя

платья

58 Втачивание 1 Втачивание рукавов в пройму Втачивают рукава в пройму Втачивают рукава в пройму рукавов в пройму цельнокроеного платья цельнокроеного платья с цельнокроеного платья цельнокроеного помощью учителя

платья

59 Втачивание 1 Втачивание рукавов в пройму Втачивают рукава в пройму Втачивают рукава в пройму рукавов в пройму цельнокроеного платья цельнокроеного платья с цельнокроеного платья цельнокроеного помощью учителя

платья

60 Способы обработки 1 Повторение виды рукавов: Повторяют виды рукава: Повторяют виды рукава: низа рукавов в фасоны, способы обработки. фасоны, способы обработки. фасоны, способы обработки. зависимости от Работа с предметно- Работают с предметно- Работают с предметно-

фасонов технологической картой. технологической картой. технологической картой.

61 Способы обработки низа рукавов в зависимости от

фасонов

62 Способы обработки низа рукавов в зависимости от

фасонов

63 Обработка низа рукавов цельнокроеного платья

64 Обработка низа рукавов цельнокроеного

платья

65 Обработка низа рукавов цельнокроеного

платья

Технологические требования Соблюдают технологические Соблюдают технологические к качеству выполнения требования к выполнения требования к качеству обработки низа рукавов в обработки низа рукавов в выполнения обработки низа зависимости от фасонов зависимости от фасонов рукавов в зависимости от

фасонов

1 Оформление в тетради Оформляют в тетради способы Оформляют в тетради способы способов обработки низа обработки низа рукавов в обработки низа рукавов в рукавов в зависимости от зависимости от фасонов с зависимости от фасонов

фасонов помощью учителя

1 Оформление в тетради Оформляют в тетради способы Оформляют в тетради способы способов обработки низа обработки низа рукавов в обработки низа рукавов в рукавов в зависимости от зависимости от фасонов с зависимости от фасонов

фасонов помощью учителя.

1 Повторение видов обработки Повторяют виды обработкиниза Повторяют виды обработки низа рукавов. рукавов. низа рукавов.

Работа с предметно- Работают с предметно- Работают с предметно-технологической картой. технологической картой технологической картой. Технологические требования Соблюдают технологические к качеству обработки низа требования к качеству рукавов цельнокроеного обработки низа рукавов платья цельнокроеного платья.

Обрабатывают низ рукавов

цельнокроеного платья

1 Обработка низа рукавов Обрабатывают низ рукавов Обрабатывают низ рукавов цельнокроеного платья цельнокроеного платья с цельнокроеного платья

помощью учителя

1 Обработка низа рукавов Обрабатывают низ рукавов Обрабатывают низ рукавов цельнокроеного платья цельнокроеного платья с цельнокроеного платья

помощью учителя

66 Обработка низа 1 Обработка низа рукавов Обрабатывают низ рукавов Обрабатывают низ рукавов рукавов цельнокроеного платья цельнокроеного платья с цельнокроеного платья цельнокроеного помощью учителя

платья

67 Окончательная 1 Повторение правил Повторяют правила проведения Повторяют правила отделка и утюжка проведения влажно-тепловой влажно-тепловой обработки для проведения влажно-тепловой цельнокроеного обработки для изделий из изделий из тканей различного обработки для изделий из платья тканей различного вида. вида. тканей различного вида.

Технологические требования Соблюдают технологические Соблюдают технологические к качеству окончательной требования к качеству требования к качеству отделке и утюжки платья окончательной отделке и окончательной отделке и

утюжки платья утюжки платья

68 Окончательная 1 Окончательная отделка и Окончательная отделывают и Окончательная отделывают и отделка и утюжка утюжка цельнокроеного утюжат цельнокроеное платье с утюжат цельнокроеное платье цельнокроеного платья помощью учителя

платья

69 Контрольная 1 Повторение Соблюдают технологические Повторяют

работа последовательности требования к качеству последовательность Обработка на изготовления. обработки на образце изготовления.

образце воротника Технологические воротника. Соблюдают технологические требования к качеству Выполняют на образце требования к качеству обработки на образце воротник обработки на образце воротника. воротника.

Анализ объекта труда. Производят анализ объекта

труда

70 Обработка на 1 Обработка воротника. Обрабатывают воротник с Обрабатывают воротник. образце воротник Складывание, сметывание помощью учителя. Складывают, сметывают

воротника Складывают, сметывают воротник

воротник

71 Обработка на 1 Обработка воротника. Обрабатывают воротник с Обрабатывают воротник. образце воротника Стачивание воротника помощью учителя. Стачивают воротник

Стачивают воротник

72 Обработка на 1 Обработка воротника. Обрабатывают воротник блузки Обрабатывают воротник образце воротника. Вывертывание воротника, с помощью учителя. блузки. Вывертывание Тест выметывание шва Вывертывают воротник, воротника, выметывание шва

выметывают шов

**Особенности обработки изделий из синтетических тканей-6 часов**

73 Ассортимент 1 Знакомство с видами ткани из Знакомятся с видами ткани из Знакомятся с видами ткани из тканей из синтетических волокон: синтетических волокон: сырье, синтетических волокон: сырье, синтетических сырье, виды, ассортимент, виды, ассортимент, свойства. виды, ассортимент, свойства. волокон свойства. Работают с журналами. Работают с журналами.

Работа с журналами. Просматривают Просматривают

Просмотр мультимедийной мультимедийной презентации мультимедийной презентации презентации

74 Ассортимент 1 Составление коллекции Составляют коллекцию тканей Составляют коллекцию тканей тканей из тканей из синтетических из синтетических волокон в из синтетических волокон в синтетических волокон в тетради тетради с помощью учителя тетради

волокон

75 Особенности 1 Знакомство с особенностями Знакомятся с особенностями Знакомятся с особенностями влажно-тепловой влажно-тепловой обработки влажно-тепловой обработки влажно-тепловой обработки обработки синтетических тканей. синтетических тканей. синтетических тканей. синтетической Технологические требования Соблюдают технологические Соблюдают технологические ткани к выполнению операции. требования к выполнению требования к выполнению

Подбор температурных операции. операции.

режимов для влажно- Подбирают температурные Подбирают температурные тепловой обработки тканей режимы для влажно-тепловой режимы для влажно-тепловой различных видов обработки тканей различных обработки тканей различных

видов с помощью учителя видов

76 Лабораторная 1 Повторение видов ткани. Повторяют виды ткани. Повторяют виды ткани.

работа «Свойства Распознавание Распознают синтетические нити Распознают синтетические синтетических синтетических нитей по по внешнему виду, на ощупь, по нити по внешнему виду, на тканей» внешнему виду, на ощупь, по характеру горения нитей ощупь, по характеру горения

характеру горения нитей нитей

77 Лабораторная 1 Выполнение лабораторной Выполняют лабораторную Выполняют лабораторную работа «Свойства работы работу «Свойства работу «Свойства синтетических «Свойства синтетических синтетических тканей» синтетических тканей

тканей» тканей»

78 Лабораторная 1 Заполнение таблицы в Заполняют таблицу в тетради с Заполняют таблицу в тетради работа «Свойства тетради помощью учителя

синтетических

тканей»

**Изготовление выкройки и раскрой платья отрезного по линии талии и бедер-20 часов**

79 Платье отрезное по 1 Знакомство с платьями с Знакомятся с платьями с Знакомятся с платьями с линии талии и отрезными по линии бедер: отрезными по линии бедер: отрезными по линии бедер: бедер виды, детали кроя, их виды, детали кроя, их названия. виды, детали кроя, их

названия. Работают с журналами. названия.

Работа с журналами. Просматривают Работают с журналами. Просмотр мультимедийной мультимедийную презентацию Просматривают

презентации мультимедийную презентацию

80 Платье отрезное по 1 Выбора фасона платья и Выбирают фасон платья и Выбирают фасон платья и линии талии и зарисовка его в тетрадь зарисовывают его в тетрадь с зарисовывают его в тетрадь

бедер помощью учителя

81 Отрезное платье. 1 Анализ объекта труда. Анализируют объект труда. Анализируют объект труда. Анализ образца Составление плана пошива Составляют план пошива платья Составляют план пошива

платья отрезного по линии отрезного по линии талии и платья отрезного по линии талии и бедер в коллективной бедер в коллективной беседе талии и бедер в коллективной

беседе беседе

82 Отрезное платье. 1 Запись плана пошива платья Записывают план пошива Записывают план пошива Анализ образца отрезного по линии талии и платья отрезного по линии платья отрезного по линии

бедер в тетради талии и бедер в тетради с талии и бедер в тетради

помощью учителя

83 Ткани для пошива 1 Знакомство с видами тканей Знакомятся с видами тканей для Знакомятся с видами тканей платья отрезного по для пошива платья. пошива платья. для пошива платья.

линии талии и Составление коллекции Составляют коллекцию тканей в Составляют коллекцию тканей

бедер тканей в тетради тетради в тетради

84 Изготовление 1 Знакомство с правилами Знакомятся с правилами Знакомятся с правилами выкройки использования выкройки использования выкройки использования выкройки отрезного платья цельнокроеного платья для цельнокроеного платья для цельнокроеного платья для изготовления выкройки изготовления выкройки изготовления выкройки

отрезного платья отрезного платья отрезного платья

85 Изготовление 1 Изготовление выкройки Изготовляют выкройку Изготовляют выкройку выкройки отрезного платья отрезного платья отрезного платья

отрезного платья

86 Изготовление 1 Разрезание основы платья по Разрезают основу платья по Разрезают основу платья по выкройки линии талии или бедер линии талии или бедер линии талии или бедер

отрезного платья

87 Изготовление 1 Изменение фасона юбки Изменяют фасон юбки с Изменяют фасон юбки выкройки помощью учителя

отрезного платья

88 Получение 1 Использование выкройки Используют выкройку прямого Используют выкройку выкройки рукава прямого рукава для рукава для изготовления прямого рукава для отрезного платья изготовления выкройки выкройки рукава «крылышко», изготовления выкройки рукава

рукава «крылышко», «фонарик». «крылышко», «фонарик». «фонарик». Соблюдают технологические Соблюдают технологические Технологические требования требования к выполнению требования к качеству к качеству выполнения операции. выполнения выкройки рукава выкройки рукава отрезного отрезного платья

платья

89 Получение 1 Рассмотрение образцов с Рассматривают образцы с Рассматривают образцы с выкройки рукава разными видами рукавов. разными видами рукавов. разными видами рукавов.

отрезного платья Работа с журналами мод Работают с журналами мод Работают с журналами мод

90 Получение 1 Мерки и расчёты, Снимают мерки и производят Снимают мерки и производят выкройки рукава необходимые для построения расчёты, необходимые для расчёты, необходимые для

отрезного платья чертежа рукава построения чертежа рукава построения чертежа рукава

91 Получение 1 Построение чертежа рукава. Строят чертеж рукава с Строят чертеж рукава. выкройки рукава Изготовление выкройки помощью учителя. Изготавливают выкройку отрезного платья рукава Изготавливают выкройку рукава

рукава с помощью учителя

92 Подготовка ткани 1 Повторение правил Повторяют правила подготовки Повторяют правила отрезного платья к подготовки ткани к раскрою. ткани к раскрою. подготовки ткани к раскрою. раскрою Декатирование ткани. Декатируют ткань. Декатируют ткань.

Определение направления Определяют направление нитей Определяют направление

нитей в ткани в ткани нитей в ткани

93 Подготовка ткани 1 Подготовка ткани к раскрою Готовят ткань к раскрою с Готовят ткань к раскрою отрезного платья к помощью учителя

раскрою

94 Раскладка 1 Повторение правил Повторяют правила экономной Повторяют правила экономной выкройки экономной раскладки раскладки выкройки на ткани. раскладки выкройки на ткани. отрезного платья на выкройки на ткани. Раскладывают выкройку Раскладывают выкройку ткани Раскладка выкройки отрезного платья отрезного платья

отрезного платья

95 Раскрой отрезного 1 Повторение размеров Повторяют размеры припусков Повторяют размеры припусков платья припусков на швы. на швы. на швы.

Повторение техники Повторяют технику Повторяют технику безопасности при раскрое. безопасности при раскрое. безопасности при раскрое. Технологические требования Соблюдают технологические Соблюдают технологические к качеству выполнения требования к качеству требования к качеству

раскроя выполнения раскроя выполнения раскроя

96 Раскрой отрезного 1 Раскладка выкройки блузки Раскладывают выкройки платья Раскладывают выкройки

платья на ткани на ткань платья на ткань

97 Раскрой отрезного 1 Обмеловка выкройки Производят обмеловку Производят обмеловку

платья выкройки выкройки

98 Раскрой отрезного 1 Раскрой отрезного платья Кроят отрезное платье с Кроят отрезное платье

платья помощью учителя

**Соединение лифа с юбкой-46 часов**

99 Составление плана 1 Анализ объекта труда. Анализируют объект труда. Анализируют объект труда. пошива отрезного Составление плана пошива Составляют план пошива Составляют план пошива платья отрезного платья в отрезного платья в отрезного платья в

коллективной беседе коллективной беседе. коллективной беседе.

100 Составление плана 1 Запись плана пошива Записывают план пошива Записывают план пошива пошива отрезного цельнокроеного платья в цельнокроеного платья в цельнокроеного платья в

платья тетрадь тетрадь тетрадь

101 Подготовка лифа 1 Повторение правил Повторяют правила сметывания Повторяют правила отрезного платья к сметывания вытачек, вытачек, плечевых и боковых сметывания вытачек, плечевых примерке плечевых и боковых швов. швов. и боковых швов.

Технологические требования Соблюдают технологические Соблюдают технологические к качеству выполнения требования к качеству требования к качеству подготовки лифа отрезного выполнения подготовки лифа выполнения подготовки лифа

платья к примерке отрезного платья к примерке отрезного платья к примерке

102 Подготовка лифа 1 Подготовка лифа отрезного Готовят лиф отрезного платья к Готовят лиф отрезного платья отрезного платья к платья к примерке. примерке с помощью учителя к примерке.

примерке Сметывание вытачек, Сметывают вытачки, боковые

боковых и плечевых срезов. и плечевые срезы.

103 Подготовка лифа 1 Подготовка лифа отрезного Готовят лиф отрезного платья к Готовят лиф отрезного платья отрезного платья к платья к примерке. примерке с помощью учителя. к примерке.

примерке Сметывание вытачек Сметывают вытачки Сметывают вытачки

104 Подготовка лифа 1 Подготовка лифа отрезного Готовят лиф отрезного платья к Готовят лиф отрезного платья отрезного платья к платья к примерке. примерке с помощью учителя. к примерке.

примерке Сметывание боковых и Сметывают боковые и плечевые Сметывают боковые и

плечевых срезов срезы плечевые срезы

105 Подготовка юбки 1 Повторение правил Повторяют правила сметывания Повторяют правила отрезного платья к сметывания вытачек. вытачек. сметывания вытачек.

примерке

Технологические требования Соблюдают технологические Соблюдают технологические к качеству выполнения требования к качеству требования к качеству подготовки юбки отрезного выполнения подготовки юбки выполнения подготовки юбки

платья к примерке отрезного платья к примерке отрезного платья к примерке

106 Подготовка юбки 1 Подготовка юбки отрезного Готовят юбку отрезного платья Готовят юбкуотрезного платья отрезного платья к платья к примерке. к примерке с помощью учителя. к примерке.

примерке Сметывание вытачек, Сметывают вытачки, боковые Сметывают вытачки, боковые

боковых срезов срезы срезы

107 Подготовка юбки 1 Подготовка юбки отрезного Готовят юбку отрезного платья Готовят юбкуотрезного платья отрезного платья к платья к примерке. к примерке с помощью учителя. к примерке.

примерке Сметывание вытачек, Сметывают вытачки, боковые Сметывают вытачки, боковые

боковых срезов срезы срезы

108 Проведение первой 1 Знакомство с требованиями к Знакомятся с требованиями к Знакомятся с требованиями к примерки проведению примерки проведению примерки проведению примерки отрезного платья отрезного платья. отрезного платья. отрезного платья.

Технологические требования Соблюдают технологические Соблюдают технологические к качеству проведения требования к качеству требования к качеству

примерки проведения примерки проведения примерки

109 Проведение первой 1 Проведение первой примерки Проводят первую примерку Проводят первую примерку примерки отрезного платья отрезного платья отрезного платья

отрезного платья

110 Исправление 1 Знакомство с видами Знакомятся с видами недочетов Знакомятся с видами недочетов недочетов после примерки. после примерки. недочетов после примерки. отрезного платья, Технологические требования Соблюдают технологические Соблюдают технологические выявленных после к качеству исправления требования к качеству требования к качеству примерки недочетов отрезного платья, исправления недочетов исправления недочетов

выявленных после примерки отрезного платья, выявленных отрезного платья, выявленных после примерки после примерки

111 Исправление 1 Исправляют недочеты Исправляют недочеты недочетов Исправление недочетов, отрезного платья, выявленные отрезного платья, выявленные отрезного платья, выявленных после первой после первой примерки после первой примерки выявленных после примерки отрезного платья

примерки

112 Обработка изделия 1 Повторение видов стачных Повторяют виды стачных швов. Повторяют виды стачных после примерки швов. Подбирают швы в зависимости швов.

Подбор видов швов в от вида ткани и назначения Подбирают швы в зависимости зависимости от вида ткани и изделия. от вида ткани и назначения назначения изделия. Соблюдают технологические изделия.

Стачивание вытачек, требования к качеству Работают с предметно-плечевых и боковых швов. выполнения шва вподгибку с технологической картой. Работа с предметно- закрытым срезом Соблюдают технологические технологической картой. требования к качеству Технологические требования выполнения шва вподгибку с к качеству выполнения шва закрытым срезом

вподгибку с закрытым срезом

113 Обработка изделия 1 Обработка отрезного платья Обрабатывают отрезное платье Обрабатывают отрезное после примерки после первой примерки. после первой примерки с платье после первой примерки.

Сметывание вытачек помощью учителя. Сметывают вытачки

Сметывают вытачки

114 Обработка изделия 1 Обработка отрезного платья отрезное платье после первой Обрабатывают отрезное после примерки после первой примерки. примерки с помощью учителя. платье после первой примерки.

Сметывание вытачек Стачивают вытачки Стачивают вытачки

115 Обработка изделия 1 Обработка отрезного платья отрезное платье после первой Обрабатывают отрезное после примерки после первой примерки. примерки с помощью учителя. платье после первой примерки.

Сметывание боковых срезов Сметывают боковые срезы Сметывают боковые срезы

116 1 Обработка отрезного платья отрезное платье после первой Обрабатывают отрезное после первой примерки. примерки с помощью учителя. платье после первой примерки.

Стачивание боковых срезов Стачивают боковые срезы Стачивают боковые срезы

117 Обработка 1 Повторение видов Повторяют виды обметочных Повторяют виды обметочных внутренних швов обметочных швов. Подбор швов. Подбирают способ швов. Подбирают способ отрезного платья способа обработки обработки внутренних швов в обработки внутренних швов в внутренних швов в зависимости от вида ткани и зависимости от вида ткани и

зависимости от вида ткани и назначения изделия. назначения изделия. назначения изделия. Работают с предметно- Работают с предметно-Работа с предметно- технологической картой. технологической картой. технологической картой. Обрабатывают внутренние швы Обрабатывают внутренние Обработка внутренних швов отрезного платья с помощью швы отрезного платья

отрезного платья учителя

118 Обработка 1 Обработка внутренних швов Обрабатывают внутренние швы Обрабатывают внутренние внутренних швов отрезного платья на оверлоке отрезного платья на оверлоке с швы отрезного платья на

отрезного платья помощью учителя оверлоке

119 Обработка 1 отрезного Обрабатывают внутренние швы Обрабатывают внутренние внутренних швов отрезного платья на оверлоке с швы отрезного платья на

отрезного платья помощью учителя оверлоке

120 Отработка выреза 1 Повторение видов обработки Повторяют виды обработки Повторяют виды обработки горловины горловины. горловины. горловины.

отрезного платья Работа с предметно- Работают с предметно- Работают с предметно-технологической картой. технологической картой. технологической картой. Технологические требования Технологические требования к Технологические требования к к качеству обработки качеству обработки горловины качеству обработки горловины

горловины

121 Отработка выреза 1 Обработка горловины Обрабатывают горловину Обрабатывают горловину горловины отрезного платья подкройной отрезного платья подкройной отрезного платья подкройной отрезного платья обтачкой. обтачкой с помощью учителя. обтачкой.

Подгиб наружного среза Подгибают наружный срез Подгибают наружный срез обтачки на изнаночную обтачки наизнаночнуюсторону, обтачки на изнаночную сторону, заметывание, заметывают, ширина шва 7 мм. сторону, заметывают, ширина ширина шва 7 мм. Накладывают обтачку на шва 7 мм.

основную деталь, приметывают,

обтачивают.

Наложение обтачки на основную деталь, приметывание, обтачивание. Выполнение надсечек, выметывание шва притачивания

Выполняют надсечки, выметывают шов притачивания

Накладывают обтачку на основную деталь, приметывают, обтачивают. Выполняют надсечки, выметывают шов притачивания

122 Отработка выреза 1 Обработка горловины Обрабатывают горловину Обрабатывают горловину горловины отрезного платья подкройной отрезного платья подкройной блузки подкройной обтачкой. отрезного платья обтачкой. обтачкой с помощью учителя. Наметывают обтачку на деталь

Наметывание обтачки на Наметывают обтачку на деталь сорочки.

деталь сорочки. сорочки.

123 Отработка выреза 1 Обработка горловины Обрабатывают горловину Обрабатывают горловину горловины отрезного платья подкройной отрезного платья подкройной блузки подкройной обтачкой отрезного платья обтачкой. обтачкой сорочку с помощью сорочку.

Настрачивание, ширина шва учителя. Настрачивают, ширина шва 1-1-2 м от края подгиба Настрачивают, ширина шва 1-2 2 м от края подгиба

м от края подгиба

124 Обработка низа 1 Повторение видов обработки Повторяют виды обработкиниза Повторяют виды обработки рукавов отрезного низа рукавов. рукавов. низа рукавов.

платья Работа с предметно- Работают с предметно- Работают с предметно-технологической картой. технологической картой. технологической картой. Технологические требования Соблюдают технологические Соблюдают технологические к качеству выполнения шва требования к качеству требования к качеству вподгибку с закрытым срезом выполнения шва вподгибку с выполнения шва вподгибку с

закрытым срезом закрытым срезом

125 Обработка низа 1 Обработка низа рукавов Обрабатывают низ рукавов Обрабатывают низ рукавов рукавов отрезного отрезного платья. отрезного платья с помощью отрезного платья.

платья Заметывание нижнего среза учителя. Сметывают нижний срез сарафана Сметывают нижний срез сарафана

сарафана

126 Обработка низа 1 Обработка низа рукавов Обрабатывают низ рукавов Обрабатывают низ рукавов рукавов отрезного отрезного платья. отрезного платья с помощью отрезного платья.

платья Заметывание нижнего среза учителя. Сметывают нижний Сметывают нижний срез

сарафана срез сарафана сарафана

127 Обработка низа 1 Обработка низа рукавов Обрабатывают низ рукавов Обрабатывают низ рукавов рукавов отрезного отрезного платья. отрезного платья с помощью отрезного платья.

платья Застрачивание нижнего среза учителя. Застрачивают нижний Застрачивают нижний срез

сарафана срез сарафана сарафана

128 Соединение 1 Повторение Повторяют последовательность Повторяют

рукавов отрезного последовательности соединения рукавов с последовательность

платья с проймой соединения рукавов с проймами. соединения рукавов с проймами. Повторяют правила вметывания проймами.

Повторение правил рукавов. Повторяют правила вметывания рукавов. Работают с предметно- вметывания рукавов.

Работа с предметно- технологической картой. Работают с предметно-технологической картой. Соблюдают технологические технологической картой. Демонстрация требования к качеству Демонстрируют технологических приемов втачивания рукавов в пройму технологические приемы соединения рукавов с соединения рукавов с проймами. проймами.

Технологические требования Соблюдают технологические к качеству втачивания требования к качеству

рукавов в пройму втачивания рукавов в пройму

129 Соединение 1 Соединение рукавов Соединяют рукава отрезного Соединяют рукава отрезного рукавов отрезного отрезного платья с проймами платья с проймами с помощью платья с проймами с помощью

платья с проймой учителя учителя

130 Соединение 1 Соединение рукавов Соединяют рукава отрезного Соединяют рукава отрезного рукавов отрезного отрезного платья с проймами платья с проймами с помощью платья с проймами с помощью

платья с проймой учителя учителя

131 Соединение 1 Соединение рукавов Соединяют рукава отрезного Соединяют рукава отрезного рукавов отрезного отрезного платья с проймами платья с проймами с помощью платья с проймами с помощью

платья с проймой учителя учителя

132 Проведение второй 1 Повторение правил Повторяют правила проведения Повторяют правила примерки проведения второйпримерки. второй примерки. проведения второй примерки. цельнокроеного Технологические требования Соблюдают технологические Соблюдают технологические платья. к качеству проведения требования к качеству требования к качеству Исправление примерки проведения примерки проведения примерки

дефектов

133 Проведение второй 1 Проведение второй примерки Проводят вторую примерку Проводят вторую примерку примерки

цельнокроеного платья. Исправление

дефектов

134 Проведение второй 1 Проведение второй примерки Проводят вторую примерку Проводят вторую примерку примерки

цельнокроеного платья. Исправление

дефектов

135 Проведение второй 1 Исправление дефектов Исправляют дефекты отрезного Исправляют дефекты примерки отрезного платья платья с помощью учителя отрезного платья цельнокроеного

платья. Исправление

дефектов

136 Втачивание 1 Последовательность Последовательность Последовательность

рукавов в пройму соединения рукавов с соединения рукавов с соединения рукавов с отрезного платья проймами. проймами. проймами.

Правила втачивания рукавов. Правила втачивания рукавов. Правила втачивания рукавов. Работа с предметно- Работают с предметно- Работают с предметно-технологической картой. технологической картой. технологической картой. Демонстрация Демонстрируют

технологических приемов технологические приемы

соединения рукавов с Соблюдают технологические соединения рукавов с проймами. требования к качеству проймами.

Технологические требования втачивания рукавов в пройму Соблюдают технологические к качеству втачивания требования к качеству

рукавов в пройму втачивания рукавов в пройму

137 Втачивание 1 Втачивание рукавов в пройму Втачивают рукава в пройму Втачивают рукава в пройму рукавов в пройму отрезного платья отрезного платья с помощью отрезного платья

отрезного платья учителя

138 Втачивание 1 Втачивание рукавов в пройму Втачивают рукава в пройму Втачивают рукава в пройму рукавов в пройму отрезного платья отрезного платья с помощью отрезного платья

отрезного платья учителя

139 Обработка нижнего 1 Повторение способов Повторяют способы обработки Повторяют способы среза отрезного обработки низа изделия. низа изделия. обработки низа изделия.

платья Выбор в коллективной Выбирают в коллективной Выбирают в коллективной беседе способа обработки беседе способ обработки низа беседе способ обработки низа низа отрезного платья. отрезного платья. отрезного платья.

Работа с предметно- Работают с предметно- Работают с предметно-технологической картой. технологической картой. технологической картой. Технологические требования Соблюдают технологические Соблюдают технологические к качеству выполнения шва требования к качеству требования к качеству вподгибку с закрытым выполнения шва вподгибку с выполнения шва вподгибку с

срезом закрытым срезом закрытым срезом

140 Обработка нижнего 1 Обработка нижнего среза Обрабатывают нижний срез Обрабатывают нижний срез среза отрезного отрезного платья. отрезного платья. отрезного платья.

платья Закалывание и заметывание Закалывают и заметывают Закалывают и заметывают

нижнего среза блузки нижний срез блузки нижний срез блузки

141 Обработка нижнего 1 Обработка нижнего среза Обрабатывают нижний срез Обрабатывают нижний срез среза отрезного отрезного платья. отрезного платья. отрезного платья.

платья Закалывание и заметывание Закалывают и заметывают Закалывают и заметывают

нижнего среза блузки нижний срез блузки нижний срез блузки

142 Обработка нижнего 1 Обработка нижнего среза Обрабатывают нижний срез Обрабатывают нижний срез среза отрезного отрезного платья. отрезного платья. Застрачивают отрезного платья.

платья Застрачивание нижнего среза нижний срез блузки Застрачивают нижний срез

блузки блузки

143 Окончательная 1 Повторение правил Повторяют правила проведения Повторяют правила

отделка и утюжка проведения влажно-тепловой влажно-тепловой обработки для проведения влажно-тепловой отрезного платья. обработки для изделий из изделий из тканей различного обработки для изделий из Тест тканей различного вида. вида. тканей различного вида.

Технологические требования Соблюдают технологические Соблюдают технологические к качеству окончательной требования к качеству требования к качеству отделке и утюжки отрезного окончательной отделке и окончательной отделке и

платья утюжки отрезного платья утюжки отрезного платья

144 Окончательная 1 Повторение техники Повторяют технику Повторяют технику отделка и утюжка безопасности. безопасности. безопасности.

отрезного платья. Окончательная отделка и Окончательно отделывают и Окончательно отделывают и Тест утюжка изделия утюжат изделие с помощью утюжат изделие

учителя

**Волокна и ткани-6 часов**

145 Силуэт в одежде 1 Знакомство с силуэтом: виды, Знакомятся с силуэтом: виды, Знакомятся с силуэтом: виды, детали кроя. детали кроя. детали кроя.

Работа с журналами. Работа с журналами. Работа с журналами. Просмотр мультимедийной Просматривают Просматривают

презентации мультимедийной презентации мультимедийной презентации

146 Силуэт в одежде 1 Силуэт в одежде Смотрят презентацию «Силуэт в Смотрят презентацию «Силуэт Просмотр презентации одежде». Отвечают на вопросы в одежде». Выполняют тест по «Силуэт в одежде» по презентации. презентации.

Зарисовка видов силуэта в Наклеивают силуэты одежды в Зарисовывают силуэты

тетради тетрадь одежды в тетрадь

147 Натуральные и 1 Повторение видов тканей из Повторяют виды ткани из Повторяют виды ткани из искусственные натуральных и натуральных и искусственных натуральных и искусственных волокна в ткани искусственных волокон: волокон: сырье, виды, волокон: сырье, виды,

ассортимент, свойства. ассортимент, свойства.

сырье, виды, ассортимент, Работают с журналами. Работают с журналами. свойства. Просматривают Просматривают

Работа с журналами. мультимедийную презентацию. мультимедийную Просмотр мультимедийной Составляют коллекцию тканей в презентацию.

презентации. тетради Составляют коллекцию тканей Составление коллекции в тетради

тканей в тетради

148 Лабораторная 1 Повторение видов ткани. Повторяют виды ткани. Повторяют виды ткани. работа Распознавание натуральных Распознают натуральные и Распознают натуральные и «Распознавание и искусственных тканей по искусственные ткани по искусственные ткани по натуральных и внешнему виду, на ощупь, по внешнему виду, на ощупь, по внешнему виду, на ощупь, по искусственных характеру горения нитей. характеру горения нитей. характеру горения нитей. тканей» Выполнение лабораторной Выполняют лабораторную Выполняют лабораторную

работы работу работу

«Распознавание натуральных «Распознавание натуральных и «Распознавание натуральных и искусственных тканей» искусственных тканей». и искусственных тканей». Знакомство со свойствами Знакомятся со свойствами Знакомятся со свойствами натуральных и натуральных и искусственных натуральных и искусственных

искусственных тканей тканей тканей

149 Лабораторная 1 Выполнение лабораторной Выполняют лабораторную Выполняют лабораторную работа работы работу «Распознавание работу «Распознавание «Распознавание «Распознавание натуральных натуральных и искусственных натуральных и искусственных натуральных и и искусственных тканей» тканей». Заполняют таблицу тканей». Заполняют таблицу искусственных Заполнение таблицы «Распознавание натуральных и «Распознавание натуральных тканей» «Распознавание натуральных искусственных тканей» и искусственных тканей»

и искусственных тканей»

150 «Распознавание 1 Составление коллекции в Составляют коллекцию в Составляют коллекцию в натуральных и тетради тетради тетради

искусственных

тканей»

**Знакомство с готовыми выкройками. Изделие: деловой костюм: пиджак и юбка-44 часа**

151 Знакомство с 1 Знакомство с готовыми Знакомятся с готовыми Знакомятся с готовыми готовой выкройкой выкройками: особенности, выкройками: особенности, выкройками: особенности, и ее анализ размеры. размеры. размеры.

Работа с журналами Работают с журналами Работают с журналами

152 Знакомство с 1 Анализ готовых выкроек из Анализируют готовыевыкройки Анализируют готовые готовой выкройкой журнала из журнала выкройки из журнала

и ее анализ

153 Деловой костюм. 1 Анализ объекта труда. Анализируют объект труда. Анализируют объект труда. Анализ Знакомство с понятием Знакомятся с понятием Знакомятся с понятием

«деловой костюм», «деловой костюм», изделиями, «деловой костюм», изделиями, изделиями, составляющие составляющие деловой костюм. составляющие деловой деловой костюм. Подбирают ткани. костюм.

Составление плана пошива Записывают план пошива Подбирают ткани.

костюма в коллективной костюма в тетрадь с помощью Составляют план пошива беседе. учителя костюма в коллективной Запись плана пошива беседе.

костюма в тетрадь Записывают план пошива

костюма в тетрадь

154 Снятие выкройки 1 Знакомство с правилами Знакомятся с правилами выбора Знакомятся с правилами костюма из выбора своего размера и своего размера и особенности выбора своего размера и журнала мод особенности снятия снятия выкройки журнала. особенности снятия выкройки

выкройки журнала. журнала.

Снимают выкройки из

журнала мод

155 Снятие выкройки 1 Снимают выкройки из Снимают выкройки из журнала Снимают выкройки из костюма из журнала мод с помощью мод с помощью учителя журнала мод

журнала мод учителя

156 Снятие выкройки 1 Снимают выкройки из Снимают выкройки из журнала Снимают выкройки из костюма из журнала мод с помощью мод с помощью учителя журнала мод

журнала мод учителя

157 Снятие выкройки 1 Снимают выкройки из Снимают выкройки из журнала Снимают выкройки из костюма из журнала мод с помощью мод с помощью учителя журнала мод

журнала мод учителя

158 Снятие выкройки 1 Снимают выкройки из Снимают выкройки из журнала Снимают выкройки из костюма из журнала мод с помощью мод с помощью учителя журнала мод

журнала мод учителя

159 Подгонка выкройки 1 Правила подгонки и Выполняют практическую Выполняют практическую костюма на свой изменения выкройки работу по подгонке и работу по подгонке и размер изменению выкройки с изменению выкройки

помощью учителя и

инструкционной карты

160 Подгонка выкройки 1 Подгонка выкройки костюма Подгоняют выкройку костюма Подгоняют выкройку костюма костюма на свой на свой размер на свой размер с помощью на свой размер

размер учителя

161 Подготовка ткани 1 Повторение правил Повторяют правила подготовки Повторяют правила костюма к раскрою подготовки ткани к раскрою. ткани к раскрою. подготовки ткани к раскрою.

Декатирование ткани. Декатируют ткань. Декатируют ткань. Определение направление Определяют направление нитей Определяют направление

нитей в ткани в ткани нитей в ткани

162 Подготовка ткани 1 Подготовка ткани к раскрою Готовят ткань к раскрою с Декатируют ткань.

костюма к раскрою Декатирование ткани. помощью учителя. Декатируют Определяют направление Определение направление ткань. Определяют направление нитей в ткани

нитей в ткани нитей в ткани

163 Раскрой пиджака 1 Знакомство с особенностями Знакомятся с особенностями Знакомятся с особенностями раскроя пиджака. раскроя пиджака. раскроя пиджака.

Повторение размеров Повторяют размеры припусков Повторяют размеры припусков припусков на швы. на швы. на швы.

Повторение техники Повторяют технику Повторяют технику безопасности при раскрое. безопасности при раскрое. безопасности при раскрое. Технологические требования Соблюдают технологические Соблюдают технологические к качеству выполнения требования к качеству требования к качеству

раскроя выполнения раскроя выполнения раскроя

164 Раскрой пиджака 1 Определение направления Определяют направления нитей Определяют направления нитей в ткани, лицевую и в ткани, лицевую и изнаночную нитей в ткани, лицевую и изнаночную сторону. сторону. изнаночную сторону. Подготовка ткани к раскрою Готовят ткань к раскрою с Готовят ткань к раскрою

помощью учителя

165 Раскрой пиджака 1 Повторение правил Повторяют правила Повторяют правила рационального размещения рационального размещения рационального размещения выкройки на ткани. выкройки на ткани. выкройки на ткани. Раскладка выкройки на ткани Раскладывают выкройки на Раскладывают выкройки на

ткани с помощью учителя ткани

166 Раскрой пиджака 1 Повторение правил Повторяют правила Повторяют правила рационального размещения рационального размещения рационального размещения выкройки на ткани. выкройки на ткани. выкройки на ткани. Раскладка выкройки на ткани Раскладывают выкройки на Раскладывают выкройки на

ткани с помощью учителя. ткани.

Обмеловывают. Раскраивают Обмеловывают. Раскраивают

пиджак пиджак

167 Подготовка кроя 1 Подготовка кроя пиджака к Готовят крой пиджака к Готовят крой пиджака к пиджака к обработке. обработке с помощью учителя. обработке.

обработке Обозначение середины Обозначают середину переда, Обозначают середину переда, переда, спинки, рукава на спинки, рукава на основных спинки, рукава на основных

основных деталях деталях деталях

168 Подготовка кроя 1 Прокладывание Обозначают середину переда, Прокладывают копировальные пиджака к копировальных строчек, спинки, рукава на основной строчки, контурные линии

обработке контурных линий детали и обтачках

169 Подготовка кроя 1 Прокладывание Обозначают середину переда, Прокладывают копировальные пиджака к копировальных строчек, спинки, рукава на основной строчки, контурные линии

обработке контурных линий детали и обтачках

170 Подготовка 1 Повторение правил Повторяют правила сметывания Повторяют правила пиджака к сметывания вытачек. вытачек. сметывания вытачек.

примерке

Технологические требования Соблюдают технологические Соблюдают технологические к качеству выполнения требования к качеству требования к качеству

примерки выполнения примерки выполнения примерки

171 Подготовка 1 Подготовка пиджака к Готовят пиджака к примерке с Готовят пиджака к примерке. пиджака к примерке. помощью учителя. Сметывают детали лицевой примерке Сметывание деталей лицевой Прокладывают копировальные стороной внутрь

стороной внутрь строчки, контурные линии. Сметывают детали лицевой

стороной внутрь

172 Подготовка 1 Подготовка пиджака к Готовят пиджака к примерке с Готовят пиджака к примерке. пиджака к примерке. помощью учителя. Сметывают детали лицевой примерке Сметывание деталей лицевой Сметывают детали лицевой стороной внутрь

стороной внутрь стороной внутрь

173 Проведение первой 1 Знакомство с правилами Знакомятся с правилами Знакомятся с правилами примерки проведения примерки проведения примерки пиджака. проведения примерки

пиджака. Соблюдают технологические пиджака.

Технологические требования требования к качеству Соблюдают технологические к качеству проведение проведение примерки. требования к качеству

примерки проведение примерки.

174 Проведение первой 1 Проведение первой Проводят первую примерку с Проводят первую примерку

примерки примерки помощью учителя

175 Исправление 1 Повторение видов недочетов Повторяют виды недочетов Повторяют виды недочетов дефектов после после примерки. после примерки. после примерки.

примерки Технологические требования Соблюдают технологические Соблюдают технологические к качеству исправления требования к качеству требования к качеству дефектов после примерки исправления дефектов после исправления дефектов после

примерки примерки

176 Исправление 1 Исправление недочетов, Исправление недочетов, Исправляют недочеты, дефектов после выявленных после первой выявленных после первой выявленные после первой

примерки примерки пиджака примерки пиджака примерки пиджака

177 Исправление 1 Исправление недочетов, Исправление недочетов, Исправляют недочеты, дефектов после выявленных после первой выявленных после первой выявленные после первой

примерки примерки пиджака примерки пиджака примерки пиджака

178 Исправление 1 Исправление недочетов, Исправление недочетов, Исправляют недочеты, дефектов после выявленных после первой выявленных после первой выявленные после первой

примерки примерки пиджака примерки пиджака примерки пиджака

179 Обработка пиджака 1 Знакомство с Знакомятся с Знакомятся с после примерки последовательностью последовательностью последовательностью

стачивания деталей пиджака. стачивания деталей пиджака. стачивания деталей пиджака. Работа с предметно- Работают с предметно- Работают с предметно-

технологической картой технологической картой технологической картой

180 Обработка пиджака 1 Обработка пиджака после Обрабатывают пиджак после Обрабатывают пиджак после

после примерки первой примерки первой примерки первой примерки

181 Обработка 1 Повторение видов Повторяют виды обметочных Повторяют виды обметочных внутренних швов обметочных швов. швов. швов.

пиджака Подбор швов в зависимости Подбирают швы в зависимости Подбирают швы в зависимости от вида ткани и назначения от вида ткани и назначения от вида ткани и назначения изделия. изделия. изделия.

Работа с предметно- Работают с предметно- Работают с предметно-

технологической картой технологической картой технологической картой

182 Обработка 1 Обработка внутренних швов Обрабатывают внутренние швы Обрабатывают внутренние внутренних швов пиджака пиджака с помощью учителя швы пиджака

пиджака

183 Обработка пиджака 1 Знакомство с правилами Знакомятся с правилами Знакомятся с правилами подбортами обработки подбортами. обработки подбортами. обработки подбортами.

Работа с предметно- Работают с предметно- Работают с предметно-

технологической картой технологической картой технологической картой

184 Обработка пиджака 1 Обработка пиджака Обрабатывают пиджак Обрабатывают пиджак

подбортами подбортами подбортами с помощью учителя подбортами

185 Обработка пиджака 1 Обработка пиджака Обрабатывают пиджак Обрабатывают пиджак

подбортами подбортами подбортами с помощью учителя подбортами

186 Обработка 1 Повторение правил Повторяют правила обработки Повторяют правила обработки воротника пиджака обработки воротника. воротника. воротника.

Работа с предметно- Работают с предметно- Работают с предметно-технологической картой. технологической картой. технологической картой. Технологические требования Соблюдают технологические Соблюдают технологические к выполнению операции. требования к выполнению требования к выполнению Обработка воротника операции. операции.

пиджака Обрабатывают воротник Обрабатывают воротник

пиджака с помощью учителя пиджака

187 Обработка 1 Обработка воротника Обрабатывают воротник Обрабатывают воротник воротника пиджака пиджака. пиджака с помощью учителя. пиджака.

Складывание, сметывание Складывают, сметывают Складывают, сметывают

воротника воротник воротник

188 Обработка 1 Обработка воротника блузки. Обрабатывают воротник блузки Обрабатывают воротник воротника пиджака Стачивание воротника с помощью учителя. блузки.

Стачивают воротник Стачивают воротник

189 Обработка 1 Обработка воротника блузки. Обрабатывают воротник блузки Обрабатывают воротник воротника пиджака Вывертывание воротника, с помощью учителя. блузки.

выметывание шва Вывертывают воротник, Вывертывают воротник,

выметывают шов выметывают шов

190 Соединение 1 Повторение правил Повторяют правила соединения Повторяют правила воротника с соединения воротника с воротника с горловиной. соединения воротника с горловиной горловиной. Работают с предметно- горловиной.

пиджака Работа с предметно- технологической картой. Работают с предметно-технологической картой. Демонстрируютехнологические технологической картой. Демонстрация приемы. Демонстрируют технологических приемов. Соблюдают технологические технологические приемы. Технологические требования требования к качеству Соблюдают технологические к качеству соединения соединения воротника с требования к качеству воротника с горловиной горловиной соединения воротника с

горловиной

191 Соединение 1 Вмётывание и втачивание Вмётывают и втачивают Вмётывают и втачивают воротника с воротника в горловину воротник в горловину с воротник в горловину горловиной помощью учителя

пиджака

192 Соединение 1 Втачивание воротника в Втачивают воротник в Втачивают воротник в воротника с горловину горловину горловину

горловиной

пиджака

193 Разметка петель 1 Повторение правил разметки Повторяют правила разметки Повторяют правила разметки пиджака и их петель. петель. петель.

обработка Работа с предметно- Работают с предметно- Работают с предметно-технологической картой. технологической картой. технологической картой. Технологические требования Соблюдают технологические Соблюдают технологические к качеству разметка петель требования к качеству разметка требования к качеству

петель разметка петель

194 Разметка петель 1 Разметка петель и их Делают разметку петель и их Делают разметку петель и их пиджака и их обработка. обработку с помощью учителя обработку

обработка

195 Разметка петель 1 Обработка петель Обрабатывают петли Обрабатывают петли пиджака и их

обработка

195 Разметка петель 1 Прорезание петель Прорезают петли Прорезают петли пиджака и их

обработка

197 Разметка петель 1 Разметка пуговиц. Делают разметку пуговиц. Делают разметку пуговиц. пиджака и их Пришивание пуговиц Пришивают пуговицы Пришивают пуговицы

обработка

198 Обработка низа 1 Повторение правил Повторяют правила обработки Повторяют правила обработки рукавов пиджака обработки низа рукавов. низа рукавов. низа рукавов.

Работа с предметно- Работают с предметно- Работают с предметно-

технологической картой. технологической картой. технологической картой.

Технологические требования Соблюдают технологические Соблюдают технологические к качеству обработки низа требования к качеству требования к качеству рукавов пиджака обработки низа рукавов обработки низа рукавов

пиджака пиджака

199 Обработка низа 1 Обработка низа рукавов Обрабатывают низ рукавов Обрабатывают низ рукавов

рукавов пиджака пиджака пиджака пиджака

200 Обработка низа 1 Обработка низа рукавов Обрабатывают низ рукавов Обрабатывают низ рукавов

рукавов пиджака пиджака пиджака пиджака

201 Обработка низа 1 Обработка низа рукавов Обрабатывают низ рукавов Обрабатывают низ рукавов

рукавов пиджака пиджака пиджака пиджака

202 Соединение 1 Повторение Повторяют последовательность Повторяют

рукавов с проймой последовательности соединения рукавов с последовательность

пиджака соединения рукавов с проймами. соединения рукавов с проймами. Повторяют правила вметывания проймами.

Повторение правил рукавов. Повторяют правила вметывания рукавов. Работают с предметно- вметывания рукавов.

Работа с предметно- технологической картой. Работают с предметно-технологической картой. Соблюдают технологические технологической картой. Демонстрация требования к выполнению Демонстрируют технологических приемов операции. технологические приемы соединения рукавов с Демонстрируют соединения рукавов с проймами. технологические приемы проймами.

Технологические требования соединения рукавов с проймами Соблюдают технологические к качеству вмётывания требования к качеству

рукавов в пройму вмётывания рукавов в пройму

203 Соединение 1 Соединение рукавов с Соединяют рукава с проймами Соединяют рукава с проймами рукавов с проймой проймами пиджака пиджака с помощью учителя пиджака

пиджака

204 Соединение 1 Соединение рукавов с Соединяют рукава с проймами Соединяют рукава с проймами рукавов с проймой проймами пиджака пиджака с помощью учителя пиджака

пиджака

205 Соединение 1 Соединение рукавов с Соединяют рукава с проймами Соединяют рукава с проймами рукавов с проймой проймами пиджака пиджака с помощью учителя пиджака

пиджака

206 Проведение второй 1 Повторение правил Повторяют правила проведения Повторяют правила примерки проведения второйпримерки. второй примерки. проведения второй примерки.

Технологические требования Соблюдают технологические Соблюдают технологические к качеству проведения требования к качеству требования к качеству

примерки проведения примерки проведения примерки

207 Проведение второй 1 Проведение второй примерки Проводят вторую примерку Проводят вторую примерку

примерки

208 Исправление 1 Правила исправления Правила исправления дефектов Правила исправления дефектов после дефектов пиджака. пиджака. дефектов пиджака

примерки пиджака Технологические требования к выполнению операции. Исправление дефектов

пиджака

209 Исправление 1 Правила исправления Исправляют дефекты пиджака с Исправляют дефекты пиджака дефектов после дефектов пиджака. помощью учителя

примерки пиджака Технологические требования к выполнению операции. Исправление дефектов

пиджака

210 Втачивание 1 Повторение Повторяют последовательность Повторяют

рукавов в пройму последовательности соединения рукавов с последовательность

пиджака соединения рукавов с проймами. соединения рукавов с проймами. Повторяют правила втачивания проймами.

Повторение правил рукавов. Повторяют правила втачивания рукавов. Работают с предметно- втачивания рукавов.

Работа с предметно- технологической картой. Работают с предметно-технологической картой. Соблюдают технологические технологической картой. Технологические требования требования к выполнению

к выполнению операции. операции.

Демонстрация Демонстрируют Соблюдают технологические технологических приемов технологические приемы требования к выполнению соединения рукавов с соединения рукавов с операции.

проймами. проймами. Демонстрируют

Втачивание рукавов в пройму Втачивают рукава в пройму технологические приемы пиджака пиджака с помощью учителя соединения рукавов с

проймами.

Втачивают рукава в пройму

пиджака

211 Окончание отделка 1 Повторение правил Повторяют правила Повторяют правила и утюжка пиджака. проведения влажно-тепловой проведения влажно-тепловой проведения влажно-тепловой Тест обработки для изделий из обработки для изделий из обработки для изделий из

тканей различного вида. тканей различного вида. тканей различного вида. Технологические требования Соблюдают технологические Соблюдают технологические к качеству окончательной требования к качеству требования к качеству отделке и утюжки пиджака. окончательной отделке и окончательной отделке и Техника безопасности при утюжки пиджака. утюжки пиджака.

утюжке Техника безопасности при Техника безопасности при

утюжке утюжке

212 Окончание отделка 1 Окончательная отделка и Окончательно отделывают и Окончательно отделывают и и утюжка пиджака. утюжка изделия утюжат пиджак с помощью утюжат пиджак

Тест учителя

**Раскрой и обработка деталей юбки-26 часов**

213 Раскрой юбки 1 Повторение особенностей Повторяют особенности Повторяют особенности раскроя юбки. раскроя юбки. раскроя юбки.

Повторение размеров Повторяют размеры припусков Повторяют размеры припусков припусков на швы. на швы. на швы.

Соблюдение техники Соблюдение техники Соблюдение техники

безопасности при раскрое безопасности при раскрое безопасности при раскрое

214 Раскрой юбки 1 Раскрой юбки Кроят юбку с помощью учителя Кроят юбку

Подготовка кроя 1 Повторение правил Готовят крой юбки к обработке. Готовят крой юбки к юбки к обработке подготовки кроя юбки к Обозначают середины передней обработке.

обработке. и задней части юбки Обозначают середины Обозначение середины передней и задней части юбки передней и задней части

юбки

215 Подготовка кроя 1 Прокладывание Прокладывают копировальные Прокладывают копировальные юбки к обработке копировальных строчек, строчки, контурные линии строчки, контурные линии

контурных линий

216 Подготовка юбки к 1 Повторение правил Повторяют правила сметывания Повторяют правила примерке сметывания вытачек. вытачек. сметывания вытачек.

Технологические требования Соблюдают технологические Соблюдают технологические к выполнению операции. требования к выполнению требования к выполнению

операции. операции.

217 Подготовка юбки к 1 Подготовка юбки к примерке. Готовят юбку к примерке. Готовят юбку к примерке. примерке Сметывание и заметывание Сметывают и заметывают Сметывают и заметывают

вытачек, боковых срезов вытачки, боковые срезы вытачки, боковые срезы

218 Проведение 1 Технологические требования Соблюдают технологические Соблюдают технологические примерки юбки к качеству примерки требования к качеству примерки требования к качеству

примерки

219 Проведение 1 Проведение примерки юбки Проводят примерку юбки Проводят примерку юбки

примерки юбки

220 Исправление 1 Повторение видов недочетов Повторяют виды недочетов Повторяют виды недочетов недочетов юбки, после примерки. после примерки. после примерки.

выявленных после Технологические требования Соблюдают технологические Соблюдают технологические примерки к качеству исправления требования к качеству требования к качеству недочетов юбки, выявленных исправления недочетов юбки, исправления недочетов юбки,

после примерки выявленных после примерки выявленных после примерки

221 Исправление 1 Исправление недочетов, Исправляют недочеты, Исправляют недочеты, недочетов юбки, выявленных после примерки выявленные после примерки с выявленные после примерки

помощью учителя

выявленных после

примерки

222 Обработка юбки 1 Повторение видов стачных Повторяют виды стачных швов. Повторяют виды стачных после примерки швов. Подбирают швы в зависимости швов. Подбирают швы в Подбор швов в зависимости от вида ткани и назначения зависимости от вида ткани и

от вида ткани и назначения изделия. назначения изделия. изделия. Стачивают вытачки, боковые Стачивают вытачки, боковые Стачивание вытачек, швы. швы. Работают с предметно-боковых швов. Работают с предметно- технологической картой. Работа с предметно- технологической картой. Соблюдают технологические технологической картой. Соблюдают технологические требования к качеству Технологические требования требования к качеству обработки складок, вытачек, к качеству обработки обработки складок, вытачек, боковых срезов

складок, вытачек, боковых боковых срезов

срезов

223 Обработка юбки 1 Обработка юбки после Обрабатывают юбку после Обрабатывают юбку после

после примерки примерки примерки примерки

224 Обработка 1 Повторение видов Повторяют виды обметочных Повторяют виды обметочных внутренних швов обметочных швов. швов. швов.

юбки Подбор швов в зависимости Подбирают швы в зависимости Подбирают швы в зависимости от вида ткани и назначения от вида ткани и назначения от вида ткани и назначения изделия. изделия. изделия.

Работа с предметно- Работают с предметно- Работают с предметно-

технологической картой технологической картой технологической картой

225 Обработка 1 Обработка внутренних швов Обрабатывают внутренние швы Обрабатывают внутренние внутренних швов юбки юбки с помощью учителя швы юбки

юбки

226 Отработка 1 Повторение особенностей Повторяют особенности Повторяют особенности застежки- обработки застежки тесьмой обработки застежки тесьмой обработки застежки тесьмой «молнии» «молния». «молния» «молния».

Работа с предметно- Работают с предметно-

технологической картой. технологической картой.

Технологические требования Соблюдают технологические к качеству втачивания требования к качеству

тесьмы «молния» втачивания тесьмы «молния»

227 Отработка 1 Обработка застежки прямой Обрабатывают застежку прямой Обрабатывают застежку застежки- юбки тесьмой «молния». юбки тесьмой «молния» с прямой юбки тесьмой «молнии» Прикалывание тесьмы помощью учителя. «молния».

«молния» Прикалывают тесьму «молния» Прикалывают тесьму

«молния»

228 Отработка 1 Обработка застежки прямой Обрабатывают застежку прямой Обрабатывают застежку застежки- юбки тесьмой «молния». юбки тесьмой «молния» с прямой юбки тесьмой «молнии» Приметывание тесьмы помощью учителя. «молния».

«молния» Приметывают тесьму «молния» Приметывают тесьму

«молния»

229 Отработка 1 Обработка застежки прямой Обрабатывают застежку прямой Обрабатывают застежку застежки- юбки тесьмой «молния». юбки тесьмой «молния» с прямой юбки тесьмой «молнии» Настрачивание тесьмы помощью учителя. «молния».

«молния» Настрачивают тесьму «молния» Настрачивают тесьму

«молния»

230 Обработка 1 Повторение видов прокладок Повторяют виды прокладок для Повторяют виды прокладок верхнего среза для пояса юбки. пояса юбки. для пояса юбки.

юбки Повторение видов обработки Повторяют виды обработки Повторяют виды обработки верхнего среза юбки. верхнего среза юбки. верхнего среза юбки.

Работа с предметно- Работают с предметно- Работают с предметно-

технологической картой. технологической картой. технологической картой.

231 Обработка 1 Обработка верхнего среза Обрабатывают верхний срез Обрабатывают верхний срез верхнего среза юбки. юбки с помощью учителя. юбки.

юбки Обработка пояса прямой Обрабатывают пояс прямой Обрабатывают пояс прямой

юбки юбки с помощью учителя юбки

232 Обработка 1 Обработка верхнего среза Обрабатывают верхний срез Обрабатывают верхний срез верхнего среза юбки. юбки с помощью учителя юбки

юбки

233 Обработка нижнего 1 Повторение способов Повторяют способы обработки Повторяют способы обработки среза юбки обработки низа изделия. низа изделия. низа изделия.

Выбор в коллективной беседе Выбирают в коллективной Выбирают в коллективной способа обработки низа беседе способ обработки низа беседе способ обработки низа юбки. юбки. юбки.

Работа с предметно- Работают с предметно- Работают с предметно-технологической картой. технологической картой технологической картой Технологические требования Соблюдают технологические Соблюдают технологические к выполнению операции. требования к выполнению требования к выполнению Обработка нижнего среза операции. операции.

юбки Обрабатывают нижний срез Обрабатывают нижний срез

юбки юбки

234 Окончательная 1 Повторение правил Повторяют правила проведения Повторяют правила отделка и утюжка проведения влажно-тепловой влажно-тепловой обработки для проведения влажно-тепловой юбки. обработки для изделий из изделий из тканей различного обработки для изделий из

тканей различного вида. вида. тканей различного вида. Технологические требования Соблюдают технологические Соблюдают технологические к выполнению операции. требования к выполнению требования к выполнению Соблюдение техники операции. операции.

безопасности. Соблюдают технику Соблюдают технику Окончательная отделка и безопасности. безопасности.

утюжка юбки Окончательно отделывают и Окончательно отделывают и

утюжат юбку утюжат юбку

235 Контрольная 1 Анализ объекта труда. Анализируют объект труда. Анализируют объект труда. работа. Повторение Повторяют Повторяют

«Обработка на последовательности последовательность последовательность образце воротника изготовления изделия. изготовления изделия. изготовления изделия.

на стойке» Технологические требования Соблюдают технологические Соблюдают технологические к качеству выполнения требования к качеству требования к качеству обработки на образце выполнения обработки на выполнения обработки на

воротника на стойке образце воротника на стойке образце воротника на стойке

236 Контрольная 1 Обработка на образце Обрабатывают на образце Обрабатывают на образце работа. воротника на стойке. воротник на стойке. воротник на стойке. «Обработка на Складывание, сметывание, Складывают, сметывают, Складывают, сметывают, образце воротника стачивание воротника стачивают воротник стачивают воротник

на стойке»

237 Контрольная 1 Обработка на образце Обрабатывают на образце Обрабатывают на образце работа. воротника на стойке. воротник на стойке. воротник на стойке. «Обработка на Вывертывание воротника, Вывертывают воротник, Вывертывают воротник, образце воротника выметывание шва выметывают шов выметывают шов

на стойке»

204 Контрольная 1 Анализ выполненной работы. Анализируют выполненную Анализируют выполненную работа. Выполняют тест работу. работу.

«Обработка на Выполняют тест с выбором Выполняют тест с выбором образце воротника ответа из 3-х предложенных ответа из 4-х предложенных на стойке». Тест вариантов вариантов